**همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه موارد زیر الزامی می باشد .**

 **5/0اینچ) (10عددالکترود +یک متر لوله سیاه نمره 1 یا SMAW1-جوشکاری لوله های گاز خانگی**

**2-جوشکاری لوله های فولادی (10عددالکترود 7018+6010+لوله مونتاژشده 4 یا 6 اینچ به ضخامت 8-6 میلی متر)**

**(یک متر تسمه به عرض 4تا 6 سانتی متر و ضخامت 3تا 5 میلی متر )MAG-CO23-جوشکار**

**متر TiG-Argon4-جوشکاری آرگون**

**4-1(فولادهای زنگ نزن +ورق 2 میلی متر به عرض 4 تا 6سانتی متر استنسل استیل طول 40 سانتی متر**

**فولاد معمولی ورق 2 میلی متر 20\*20 سانتی متر +سیم جوش آرگن (فیلر)4-2**

**(یک متر تسمه به عرض 4 تا 6 سانتی متر و ضخامت 3 تا 5 میلی متر +الکترود6013SMAW5- جوشکاری برق سازه**

 **(الکترود 7018+6010+یک متر تسمه به عرض 5 تا 10 سانتی متر وضخامت 5 تا 10 میلی متر )SMAW6-جوشکاری برق مخازن**