متریال مورد نیاز برای آزمون عملی جوشکاری

1جوشکاری برق سازه های فولادی:دوتکه ورق به طول 20سانمتیمتر در 10سانتیمتر وضخامت4 میلیمتر الکترو 6013به قطر2.5به مقدار 10عدد

2جوشکاری برق مخازن دو تکه ورق به طول 20و عرض 10سانتیمترو ضخامت 10 میلیمتر الکترود 6010به قطر2.55عدد

الکترود7018به قطر2.5یا3.5 8عدد

جوشکاری تی ای جی دوتکه ورق به طول20وعرض 10سانتیمترو ضخامت 3میلیمتر به همراه الکترودتنگستی 1عدد

دوتکه ورق به طول 20و عرض 10ساانتیمترو ضخامت 4میلیمترCO2 جوشکاری و